**San Ace DC直流冷却风扇​**

**特点**：直流冷却风扇具有高气流，高可靠性和低噪音。

**应用**：可用于广泛的应用，包括服务器和ICT设备。

**丰富的产品线和多种尺寸选择：**

San Ace DC冷却风扇有80多种框架尺寸可供选择，具有各种气流和静压​。

* **直流风扇**
* **低功耗风扇**
* **静音风扇**
* **防水风扇**
* **防油风扇**
* **长寿命风扇**
* **双重反转风扇**
* **鼓风扇**

**​多重安全防护性能选项：**

提供用于保护手指免受旋转刀片的手指防护装置，用于防止设备内部灰尘的树脂过滤器套件，以及用于保护风扇免受电磁腐蚀的电磁噪声的EMC防护装置​。

**应用广泛的控制和传感器选项：**

可为所有型号提供用于检测风扇速度的脉冲传感器。此外，我们还有一个用于检测风扇旋转停止的锁定转子传感器，用于检测风扇速度何时低于一定水平的低速传感器，以及用于远程控制风扇速度的PWM控制功能。​